|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Гриль-пресс из чугуна «Сибирячка»** |  | **Гриль-пресс из чугуна «Сибирячка»** |
| **Назначение изделия** Гриль-пресс предназначен для ручного прижатия блюда к дну сковороды (гриль-сковороды, жаровни), используется при жарке стейков, «цыпленка табака» и т.д., продавливает продукт для получения полосок от  | ребер гриль-сковороды, помогает эффективно вытапливаться лишнему жиру из мяса.  Гриль-пресс изготовлен из чугуна, равномерно прогревается и долго сохраняет тепло.  | **Назначение изделия** Гриль-пресс предназначен для ручного прижатия блюда к дну сковороды (гриль-сковороды, жаровни), используется при жарке стейков, «цыпленка табака» и т.д., продавливает продукт для получения полосок от  | ребер гриль-сковороды, помогает эффективно вытапливаться лишнему жиру из мяса.  Гриль-пресс изготовлен из чугуна, равномерно прогревается и долго сохраняет тепло.  |
| **Комплектация**  |  | **Комплектация**  | **Комплектация**  |
| **C:\Users\USER\Desktop\Сковорода 1.jpg**1. Гриль-пресс с ручкой 1шт.  | **C:\Users\USER\Desktop\Сковорода 1.jpg**1. Гриль-пресс с ручкой 1шт.  |
| **Инструкция по эксплуатации**  |  | **Инструкция по эксплуатации**  |
| **Эксплуатация** Поверхность изделия термически обработана растительным пищевым маслом для защиты чугуна от коррозии. Перед эксплуатацией необходимо вымыть изделие в горячей воде, протереть насухо. Гриль-пресс готов к эксплуатации.  Жарку производить таким образом: на дно прогретой сковороды (гриль-сковороды, жаровни) разместить продукт, сверху уложить гриль-пресс, прижать, произвести жарку, снять гриль-пресс.  В процессе эксплуатации возможно появление ржавчины (повреждение покрытия гриль-пресса). В случае повреждения покрытия нужно произвести прокалку, для этого необходимо произвести очистку гриль-пресса от следов ржавчины, вымыть, протереть насухо, прокалить на плите в течение10-15мин и нанести тонкий слой **1****1** | растительного масла, при необходимости повторить процедуру прокалки (2-3раза).При уходе за изделием необходимо соблюдать следующие правила: * хранить гриль-пресс необходимо в сухом проветриваемом месте;
* не оставлять гриль-пресс на хранение в посуде с приготовленной пищей;
* не допускается использование для мытья сильных абразивных и чистящих средств (разрушает термическое покрытие изделия), мыть только вручную без использования посудомоечной машины. После мытья хорошо просушить, смазать тонким слоем растительного масла;
* запрещается совместное хранение

изделия с веществами, вызывающими коррозию металла, и ядохимикатами. |  | **Эксплуатация** Поверхность изделия термически обработана растительным пищевым маслом для защиты чугуна от коррозии. Перед эксплуатацией необходимо вымыть изделие в горячей воде, протереть насухо. Гриль-пресс готов к эксплуатации.  Жарку производить таким образом: на дно прогретой сковороды (гриль-сковороды, жаровни) разместить продукт, сверху уложить гриль-пресс, прижать, произвести жарку, снять гриль-пресс.  В процессе эксплуатации возможно появление ржавчины (повреждение покрытия гриль-пресса). В случае повреждения покрытия нужно произвести прокалку, для этого необходимо произвести очистку гриль-пресса от следов ржавчины, вымыть, протереть насухо, прокалить на плите в течение10-15мин и нанести тонкий слой  | растительного масла, при необходимости повторить процедуру прокалки (2-3раза).При уходе за изделием необходимо соблюдать следующие правила: * хранить гриль-пресс необходимо в сухом проветриваемом месте;
* не оставлять гриль-пресс на хранение в посуде с приготовленной пищей;
* не допускается использование для мытья сильных абразивных и чистящих средств (разрушает термическое покрытие изделия), мыть только вручную без использования посудомоечной машины. После мытья хорошо просушить, смазать тонким слоем растительного масла;
* запрещается совместное хранение

изделия с веществами, вызывающими коррозию металла, и ядохимикатами. |
| **Безопасность** При использовании изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности: * при приготовлении пищи не оставляйте включенной плиту, топящуюся печь и т.д. без присмотра;
* во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;
* запрещается подвергать изделие ударным нагрузкам и охлаждению водой.

**Экологическая безопасность** Термическое покрытие изделия является безопасным для потребителя – не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации. |   Требования по утилизации не устанавливаются.**Свидетельство о приемке** Изделие изготовлено и принято в соответствии с ГОСТ Р 52116-2003 п.5.5, п.5.12, п.5.13 (что подтверждено «Декларацией о соответствии»), действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Изделие упаковано АО «Литком ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранении, эксплуатации. **Технические характеристики**Габаритные размеры, вес изделия:Гриль-пресс – Ø**24х3,9см, вес – 3,2кг.** |  | **Безопасность** При использовании изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности: * при приготовлении пищи не оставляйте включенной плиту, топящуюся печь и т.д. без присмотра;
* во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками;
* запрещается подвергать изделие ударным нагрузкам и охлаждению водой.

**Экологическая безопасность** Термическое покрытие изделия является безопасным для потребителя – не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации. |  Требования по утилизации не устанавливаются.**Свидетельство о приемке** Изделие изготовлено и принято в соответствии с ГОСТ Р 52116-2003 п.5.5, п.5.12, п.5.13 (что подтверждено «Декларацией о соответствии»), действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Изделие упаковано АО «Литком ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранении, эксплуатации. **Технические характеристики**Габаритные размеры, вес изделия:Гриль-пресс – Ø**24х3,9см, вес – 3,2кг.** |  |
|  | Завод ЛИТКОМ(АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21тел: +7 (385 57) 7-03-80; 9-74-59, +7-963-526-50-05, e-mail: litcom@list.ru |  |  | Завод ЛИТКОМ(АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21тел: +7 (385 57) 7-03-80; 9-74-59, +7-963-526-50-05, e-mail: litcom@list.ru |  |
| **Сохраните данную инструкцию****на все время эксплуатации** **изделия!** | Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия. |  | **Сохраните данную инструкцию****на все время эксплуатации****изделия!** | Производитель не несет ответственность при ненадлежащем использовании изделия. |
| Дата выпуска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ответственный за приемку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Дата выпуска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ответственный за приемку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

****

**2**

**2**