|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гриль-пресс из чугуна «Сибирячка»** | | | |  | **Гриль-пресс из чугуна «Сибирячка»** | | |
| **Назначение изделия**  Гриль-пресс предназначен для ручного прижатия блюда к дну сковороды (гриль-сковороды, жаровни), используется при жарке стейков, «цыпленка табака» и т.д., продавливает продукт для получения полосок от | | ребер гриль-сковороды, помогает эффективно вытапливаться лишнему жиру из мяса.  Гриль-пресс изготовлен из чугуна, равномерно прогревается и долго сохраняет тепло. | | **Назначение изделия**  Гриль-пресс предназначен для ручного прижатия блюда к дну сковороды (гриль-сковороды, жаровни), используется при жарке стейков, «цыпленка табака» и т.д., продавливает продукт для получения полосок от | | ребер гриль-сковороды, помогает эффективно вытапливаться лишнему жиру из мяса.  Гриль-пресс изготовлен из чугуна, равномерно прогревается и долго сохраняет тепло. |
| **Комплектация** | | | |  | **Комплектация** | | | **Комплектация** | | |
| **C:\Users\USER\Desktop\Сковорода 1.jpg**  1. Гриль-пресс с ручкой 1шт. | | | | **C:\Users\USER\Desktop\Сковорода 1.jpg**  1. Гриль-пресс с ручкой 1шт. | | |
| **Инструкция по эксплуатации** | | | |  | **Инструкция по эксплуатации** | | |
| **Эксплуатация**  Поверхность изделия термически обработана растительным пищевым маслом для защиты чугуна от коррозии. Перед эксплуатацией необходимо вымыть изделие в горячей воде, протереть насухо. Гриль-пресс готов к эксплуатации.  Жарку производить таким образом: на дно прогретой сковороды (гриль-сковороды, жаровни) разместить продукт, сверху уложить гриль-пресс, прижать, произвести жарку, снять гриль-пресс.  В процессе эксплуатации возможно появление ржавчины (повреждение покрытия гриль-пресса). В случае повреждения покрытия нужно произвести прокалку, для этого необходимо произвести очистку гриль-пресса от следов ржавчины, вымыть, протереть насухо, прокалить на плите в течение  10-15мин и нанести тонкий слой    **1**  **1** | | растительного масла, при необходимости повторить процедуру прокалки (2-3раза).  При уходе за изделием необходимо соблюдать следующие правила:   * хранить гриль-пресс необходимо в сухом проветриваемом месте; * не оставлять гриль-пресс на хранение в посуде с приготовленной пищей; * не допускается использование для мытья сильных абразивных и чистящих средств (разрушает термическое покрытие изделия), мыть только вручную без использования посудомоечной машины. После мытья хорошо просушить, смазать тонким слоем растительного масла; * запрещается совместное хранение   изделия с веществами, вызывающими коррозию металла, и ядохимикатами. | |  | **Эксплуатация**  Поверхность изделия термически обработана растительным пищевым маслом для защиты чугуна от коррозии. Перед эксплуатацией необходимо вымыть изделие в горячей воде, протереть насухо. Гриль-пресс готов к эксплуатации.  Жарку производить таким образом: на дно прогретой сковороды (гриль-сковороды, жаровни) разместить продукт, сверху уложить гриль-пресс, прижать, произвести жарку, снять гриль-пресс.  В процессе эксплуатации возможно появление ржавчины (повреждение покрытия гриль-пресса). В случае повреждения покрытия нужно произвести прокалку, для этого необходимо произвести очистку гриль-пресса от следов ржавчины, вымыть, протереть насухо, прокалить на плите в течение  10-15мин и нанести тонкий слой | | растительного масла, при необходимости повторить процедуру прокалки (2-3раза).  При уходе за изделием необходимо соблюдать следующие правила:   * хранить гриль-пресс необходимо в сухом проветриваемом месте; * не оставлять гриль-пресс на хранение в посуде с приготовленной пищей; * не допускается использование для мытья сильных абразивных и чистящих средств (разрушает термическое покрытие изделия), мыть только вручную без использования посудомоечной машины. После мытья хорошо просушить, смазать тонким слоем растительного масла; * запрещается совместное хранение   изделия с веществами, вызывающими коррозию металла, и ядохимикатами. |
| **Безопасность**  При использовании изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:   * при приготовлении пищи не оставляйте включенной плиту, топящуюся печь и т.д. без присмотра; * во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками; * запрещается подвергать изделие ударным нагрузкам и охлаждению водой.   **Экологическая безопасность**  Термическое покрытие изделия является безопасным для потребителя – не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации. | | Требования по утилизации не устанавливаются.  **Свидетельство о приемке**  Изделие изготовлено и принято в соответствии с ГОСТ Р 52116-2003 п.5.5, п.5.12, п.5.13 (что подтверждено «Декларацией о соответствии»), действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.  Изделие упаковано АО «Литком ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранении, эксплуатации.  **Технические характеристики**  Габаритные размеры, вес изделия:  Гриль-пресс – Ø**24х3,9см, вес – 3,2кг.** | |  | **Безопасность**  При использовании изделия необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:   * при приготовлении пищи не оставляйте включенной плиту, топящуюся печь и т.д. без присмотра; * во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей голыми руками; * запрещается подвергать изделие ударным нагрузкам и охлаждению водой.   **Экологическая безопасность**  Термическое покрытие изделия является безопасным для потребителя – не выделяет вредных веществ при нагревании поверхности изделия во время эксплуатации. | | Требования по утилизации не устанавливаются.  **Свидетельство о приемке**  Изделие изготовлено и принято в соответствии с ГОСТ Р 52116-2003 п.5.5, п.5.12, п.5.13 (что подтверждено «Декларацией о соответствии»), действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.  Изделие упаковано АО «Литком ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией.  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящей инструкции при соблюдении условий транспортировки, хранении, эксплуатации.  **Технические характеристики**  Габаритные размеры, вес изделия:  Гриль-пресс – Ø**24х3,9см, вес – 3,2кг.** |  |
|  | Завод ЛИТКОМ  (АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)  658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21  тел: +7 (385 57) 7-03-80; 9-74-59, +7-963-526-50-05,  e-mail: [litcom@list.ru](mailto:litcom@list.ru) | | |  |  | Завод ЛИТКОМ  (АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)  658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21  тел: +7 (385 57) 7-03-80; 9-74-59, +7-963-526-50-05,  e-mail: [litcom@list.ru](mailto:litcom@list.ru) | |  | |
| **Сохраните данную инструкцию**  **на все время эксплуатации**  **изделия!** | | | Производитель не несет ответственность при ненадлежащем  использовании изделия. |  | **Сохраните данную инструкцию**  **на все время эксплуатации**  **изделия!** | | Производитель не несет ответственность при ненадлежащем  использовании изделия. |
| Дата выпуска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Ответственный за приемку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Дата выпуска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Ответственный за приемку: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

****

**2**

**2**